**Caractéristiques du TERMINAL DE VRAC SEC VOIE CHAUX**

**Informations générales**

Propriétaire GPMD

Exploitant du terminal SEABULK

Contact M. MINET, Directeur Général

Adresse route du quai à pondéreux Ouest

59279 LOON PLAGE

Coordonnées géographiques port central, route des Salines

Mode Trimodal

Modes desservis ☐Route ☐Rail ☐Mer

Heures d’ouverture *24H/24 7J/7 361J/AN*

Accessibilité/Situation DUNKERQUE Grande Synthe

Ligne de Dunkerque à Calais

Poste J – Faisceau du QP1

Transbordement de marchandises *charbon, minerai, ferraille, vracs secs divers*

**Infrastructures**

Terminal (déchargement/manutention) 1,2 Mt

Longueur de quai et tirant d’eau 610 mètres, 14,2 mètres

Capacité de stockage 71 000 m² de terres-pleins

Grue mobile (nombre/charge en t) 2 grues mobiles LIEBHERR 400 + Pelles

Gerbeur/Godet

Autre système de chargement chargeuses sur pneus

Voies de chemin de fer 1 voie de 400m de longueur utile

Equipements ferroviaires non

Electrification non

Infrastructure TI

**Développement/Particularités**

Position stratégique vracs pondéreux secs

Situation actuelle et prévisions

Plateforme logistique



